**Opis predmetu zákazky: ,,Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti Bertmann s.r.o. prostredníctvom vytvárania kapacít pre výrobu produktov z ovocia – Plnenie a manipulácia“**

Predmetom dodávky je kompletné dodanie technológie ovocného liehovaru,

Súčasťou dodávky je aj montáž a odborné zaškolenie personálu.

**Popis zariadení (logických celkov):**

**Plnenie a manipulácia**

***A) Pracovný stôl s 1 policou (2 ks)***

Rozmer: 800\*1900 mm

***B) Pracovný nerezový stôl s 3 zásuvkami a policou (2 ks)***

Rozmer: 800\*1900 mm

***C) Drez (2 ks)***

Rozmer: 800\*1200mm

***D) Regál – 5 políc (2 ks)***

Rozmer 1800\*400\*1800

***E) Plnička na destiláty (1 ks)***

Poloautomatické plniace zariadenie

Model s prevodovkou, čerpadlom, vrátane napájania káblom, 1,5 m silikónová hadica a plniaca ihla s priemerom 10/17 mm, s vysokým stojanom (70 cm), nožným pedálom.

***F) Poloautomatický uzatvárač ROPP (1 ks)***

Mechanický uzatvárač s mikro spínačom a tanierom na fľašu. Fľaša je položená na tanier a uzatváracia hlava mechanickým pohybom smerom nadol uzatvorí fľašu s uzáverom. Nastavenie výšky fľaše je potrebné vykonať na tanieri.

Kapacita: min. 500 fliaš/ hodina

***G) Poloautomatická etiketovačka (1 ks)***

na etiketovanie fliaš s výkonom min 500ks / hodina a termotransférovým označovaním dátumu

Poloautomatický etiketovací stroje na samolepky.

Vyrobené z nerezovej oceľe AISI 304.

Určené na lepenie predných a zadných etikiet na akýkoľvek typ valcovej

nádoby s priemerom medzi 20 a 160 mm.

Valčeky sú upevnené v puzdrách na oboch koncoch a tým je stabilita

zariadenia oveľa väčšia.

Predné a zadné etikety musia byť upevnené striedavo na rovnakom páse, vo

vzdialenosti približne 2-3 mm.

Etiketa sa automaticky nalepí keď operátor vloží fľašu na valčeky. Stroj

je vybavený multifunkčným displejom s automatickým systémom počítania

kusov.

Stroj môže byť tiež namontovaný na pohyblivom stojane, pomocou ktorého je

ľahko premiestniteľný.

***H) Nádrž na skladovanie destilátov – (2 ks)***

Nerez min. 3000l .

***I) Nádrž na skladovanie destilátov – (5 ks)***

Nerez min. 1000l .

***J) Nádrž na skladovanie destilátov – (5 ks)***

Nerez min. 500l .

***K) Čerpadlo na prepravu destilátov (1 ks)***

Nerezové prevedenie.

***L) Ultrazvuková čistička (1 ks)***

Objem min. 20l.